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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS
Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos à apreciação do Pregoeiro do Município de Rio Espera/MG a nossa proposta de preços relativa ao Edital de Pregão Eletrônico cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, no Processo nº 40/2026 – Pregão Eletrônico nº 07/2026, que possibilitaram o preparo das propostas.
[DEIXAR NA TABELA APENAS OS ITENS QUE SERÃO OFERTADOS PELA EMPRESA]

	N° Item
	Descrição
	Marca/ modelo
	Und.
	Qtd.
	Vlr. Unit.
	Vlr. Tot.

	001
	bloquete sextavado intertravado de concreto indicado para o calçamento de ruas com tráfego de veículos. A peça deve ser pré-moldada de concreto vibrado ou prensado, formato hexagonal (sextavado) Dimensões nominais: 25 cm x 25 cm Espessura (Altura): 8 a 10 cm Resistência à compressão (fck): Mínimo de 30 a 35 MPa (conforme exigências da norma ABNT NBR 9781). Obs: Deverá ter resistência para circulação de veículos pesados.
	
	UND
	270.000
	
	

	002
	Escória fina/Agregado Siderúrgico/escória com partículas menores que 0,6mm, função: pó ou areia fina– entrega no pátio da Prefeitura Municipal de Rio Espera, localizado no Parque de Exposições
	
	Tonelada
	4.000
	
	

	003
	Escória grossa/Agregado Siderúrgico - partículas acima de 4,8mm até 50mm (como pedriscos e britas) função: para uso e manutenção de estradas vicinais– entrega no pátio da Prefeitura Municipal de Rio Espera, localizado no Parque de Exposições
	
	Tonelada
	4.000
	
	

	004
	Escória média/Agregado Siderúrgico com partículas entre que 0,6mm e 4,8mm função: para uso e manutenção de estradas vicinais– entrega no pátio da Prefeitura Municipal de Rio Espera, localizado no Parque de Exposições
	
	Tonelada
	4.000
	
	

	005
	Meio Fio tipo A padrão Sudecap 12 x 16.7 x 35 x 80
	
	UND
	10.000
	
	

	006
	Pó de Pedra com granulometria de 0mm a 4,8mm, para uso em calcamentos com bloquetes sextavados ou pedras poliédricas. Deve ser isento de materiais orgânicos, torrões de argila ou raizes, garantindo que não ocorram recalques ou afundamentos futuros no calçamento.
	
	Tonelada
	3.000
	
	

	TOTAL
	




Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os custos e despesas, tributos, encargos sociais, frete até o destino, carga e descarga e quaisquer outros ônus que porventura possam recair conforme objeto da presente licitação, bem como os descontos porventura concedidos;
Declaramos que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Termo de Referência - ANEXO I e da legislação aplicável ao caso, incluindo todas as licenças e autorizações necessárias.
Declaramos ciência e concordância com os Termos do Edital e CIÊNCIA DE QUE NÃO HÁ QUANTIDADE MÍNIMA PARA CADA AQUISIÇÃO, podendo ser solicitadas entregas frequentes de pequenas quantidades.
Declaramos que o prazo de validade da presente proposta 60 (sessenta) dias da data estipulada para sua apresentação não inferior a 60 (Sessenta) dias.

EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
REPRESENTANTE/CONTATO DA EMPRESA:
Nome:
CPF:
Telefone contato: 	E-mail:

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco:
Agência:
Conta corrente:	Chave PIX:

Local e data.

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL TIMBRADO)


[ESTA PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDA PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E ASSINADA PELO REPRESENTANTE]
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